**附件**

**一会议室维修改造项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **拆除** | **35.28** | **㎡** | **原有装饰，窗户拆除** |
| **2** | **吊边顶** | **14.28** | **㎡** | **轻钢龙骨+纸面石膏板吊顶** |
| **3** | **吊平顶** | **21** | **㎡** | **轻钢龙骨+纸面石膏板吊顶+造型** |
| **4** | **木饰面墙裙** | **28.56** | **㎡** | **GB标准，木工板基层+木饰面** |
| **5** | **墙布** | **47.6** | **㎡** | **无醛环保墙布** |
| **6** | **乳胶漆** | **74.3** | **㎡** | **GB标准，石膏挂网找平+腻子两遍+打磨两遍+乳胶漆两遍** |
| **7** | **窗户** | **4.5** | **㎡** | **65系断桥铝合金窗+双层中空玻璃（5+9A+5)** |
| **8** | **窗帘** | **6.3** | **㎡** | **定制布艺窗帘** |
| **9** | **软膜灯箱** | **21** | **㎡** | **木工板基层+光源+软膜布** |
| **10** | **筒灯** | **12** | **个** | **GB标准，不低于欧普、欧司朗、飞利浦、雷士等同类产品品质要求，具体按甲方要求执行** |
| **11** | **LED线形灯** | **20** | **米** | **GB标准，不低于飞利浦，三雄，fsl，蓝鲸等同类产品品质要求，具体按甲方要求执行** |
| **12** | **办公桌椅** | **1** | **套** | **定制会议桌椅** |
| **13** | **3P风管机** | **1** | **台** | **GB标准，不低于格力、美的、奥克斯、志高、海尔等同类产品品质要求，具体按甲方要求执行** |
| **14** | **单色LED** | **2** | **㎡** | **GB标准，红色led显示屏，具体按甲方要求执行** |
| **15** | **地板** | **35.28** | **㎡** | **GB标准，具体按甲方要求执行** |
| **16** | **挂画** | **1** | **幅** | **挂画** |
| **17** | **广告字** | **1** | **套** | **十六字方针** |
| **18** | **茶杯柜** | **2.7** | **㎡** | **现场定制** |
| **19** | **强弱电改造** | **35.28** | **㎡** | **GB标准线束，办公室强弱电改造** |
| **20** | **二次搬运** | **35.28** | **㎡** | **一楼大厅至会议室** |
| **21** | **门洞拆除** | **1** | **项** | **开门洞** |
| **22** | **实木门** | **2** | **樘** | **会议室门** |
| **23** | **铝合金防护栏** | **6** | **㎡** | **过道末端窗户新增铝合金防护栏** |
| **24** | **成品保护** | **100** | **㎡** | **一楼大厅至会议室** |
| **25** | **建渣外运** | **35.28** | **㎡** | **建渣外运** |
| **26** | **保洁** | **35.28** | **㎡** | **保洁（每次施工后，需对1楼至6楼走廊、电梯进行保洁）** |