**附件**

**泸州市社会治安综合治理中心规范化改造**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **墙面拆除** | **280** | **㎡** | **拆除原吸音板，原有墙面装饰（面积以实际测量为准）** |
| **2** | **线路整理、开关插座、消防设施恢复** | **1** | **项** | **墙面所有开关插座、电线、消防设施等的整理和修复** |
| **3** | **墙面升级及防护** | **280** | **㎡** | **新粘贴板材吸音板为主（品牌不得低于美格尔、沃森、澳登等同类产品品质要求，不得低于1.2 cm的厚度、1.22X2.44m大小）；碳晶板为辅（品牌不得低于千年舟、凌邦、云声等同类产品品质要求，不得低于1.2 cm的厚度、1.22X2.8m大小），具体按甲方要求执行；墙面维修含龙骨、找平等按GB标准执行** |
| **4** | **墙裙更换及门窗线条恢复** | **80** | **㎡** | **工程量以实际为准** |
| **5** | **安装辅助支架** | **2** | **套** | **辅助安装支架搭建** |
| **6** | **智控视界挂架** | **2** | **台** | **电视机伸缩支架改造（嵌进墙体）** |
| **6** | **广告字** | **7/13** | **个** | **泸州市综治中心或泸州市社会治安综合治理中心，材质为水晶字、亚克力等，规格字数以最终效果图实际为准。** |
| **7** | **文化氛围打造** | **1** | **套** | **设计及打造（文化墙、标牌标识等），设计以甲方最终认定的为准** |
| **8** | **二次搬运** | **1** | **项** | **桌椅、电脑等** |
| **9** | **成品保护** | **1** | **项** | **市综治中心视频监控大屏、空调、桌椅、操作台、窗户、隔断玻璃、实木大门等保护性施工** |
| **10** | **建渣外运** | **1** | **项** | **建渣外运** |
| **11** | **保洁** | **1** | **项** | **保洁（每次施工后，需对法院大门到地下停车场、1楼至4楼走廊、电梯进行保洁）** |
| **12** | **功能区优化改造** | **1** | **项** | **主席台空间布局改造分区设计** |
| **13** | **地面木地板石膏板保护** | **196** | **㎡** | **拆除墙面时候对地面用石膏板进行保护** |